

**Návod k použití - pěnovací pistole HYDRO FOAM**

Pěnovací pistole se používá k pěnovému čištění ve velkokuchyních, k čištění podlah, sanitačního zařízení, strojního zařízení, tanků, automobilů, kontejnerů, udírenských pecí, svislých ploch apod.

Koncentrát (chemický pěnotvorný přípravek) nalijeme do plastové nádobky. Do vnitřní hadičky pistole vložíme příslušnou trysku dle doporučené koncentrace a zašroubujeme plastové víčko. Držadlo pistole připojíme na hadici o průměru ½ - ¾ k přívodu vody. Voda , která je přiváděna do pěnovací pistole z vodovodního řádu musí být **chladná (do 40°C), jinak může dojít** **k poškození vnitřní části pěnovací pistole vlivem přívodu horké vody a dojde k zdeformování vnitřní části pistole**- pistole přestane pěnovat. Na tuto skutečnost se nevztahuje reklamace. Pěnu nanášíme stisknutím spouštěcího ventilu pěnovací pistole.

Dávkovací trysky:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva trysky | Rozměr trysky  mm | Poměr vody a  l | koncentrátu | Koncentrace  % |
| Bez trysky | 0,475 | 12 : | 1 | 8,0 |
| Šedá | 0,325 | 12,5 : | 1 | 7,6 |
| Černá | 0,249 | 13 : | 1 | 7,0 |
| Béžová | 0,178 | 13,5 : | 1 | 6,8 |
| Červená | 0,132 | 13,8 : | 1 | 6,6 |
| Bílá | 0,109 | 14 : | 1 | 6,5 |
| Modrá | 0,102 | 16 : | 1 | 6,0 |
| Světle hnědá | 0,089 | 18 : | 1 | 5,0 |
| Zelená | 0,071 | 26 : | 1 | 4,0 |
| Oranžová | 0,063 | 32 : | 1 | 3,0 |
| Hnědá | 0,058 | 37 : | 1 | 2,8 |
| Žlutá | 0,050 | 42 : | 1 | 2,5 |
| Světle modrá | 0,045 | 50 : | 1 | 2,0 |
| Fialová | 0,035 | 64 : | 1 | 1,5 |
| Růžová | 0,025 | 128 : | 1 | 0,8 |

Při používání pěnovací pistole používejte ochranné pomůcky a dodržujte pokyny bezpečnosti práce.

Po dokončené práci doporučujeme používat ochranný krém SKIN LOTION k ošetření pokožky rukou.